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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 70128-2015 z dnia 2015-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck
Wymiary sceny rozłożonej: -szerokość/głębokość: 750/600 cm -minimalna wysokość: 510 cm -minimalna wysokość podestu: 90 cm Maksymalne wymiary transportowe(sceny złożonej): -długość/szerokość/wysokość 890/250/380 cm ...
Termin składania ofert: 2015-04-08 



Puck: Zakup sceny mobilnej
Numer ogłoszenia: 96120 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70128 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 673 29 51, faks 58 673 26 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sceny mobilnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiary sceny rozłożonej: -szerokość/głębokość: 750/600 cm -minimalna wysokość: 510 cm -minimalna wysokość podestu: 90 cm Maksymalne wymiary transportowe(sceny złożonej): -długość/szerokość/wysokość 890/250/380 cm Specyfikacja techniczna sceny i przyczepy do transportu: -stalowa rama przyczepy transportowej podparta na dwóch osiach, zabezpieczona antykorozyjnie -trzyczęściowy podest sceniczny, z jedna na stałe mocowana do ramy -przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy -maksymalna masa przyczepy/maksymalna dopuszczalna masa całkowita 2500 kg -podesty sceny(podłoga) wykonane z materiałów antypoślizgowych, wodoodpornych i atestowanych do tego typu użytkowania o wysokości 100cm do 130 cm -powierzchnia sceny 45 m2, o dopuszczalnym obciążeniu 500kg/m2 -zadaszenia sceny łukowe wykonane z profili aluminiowych pokryte plandeka PCV atestowana ognioodporną o dopuszczalnym obciążeniu środkowej części 800 kg -dopuszczalna grubość pokrywy śniegowej 10 cm -technika podnoszenia: pompa elektrohydrauliczna umożliwiająca uniesienie konstrukcji dachu do maksymalnej wysokości -wsparcie dachu na czterech slupach wykonanych z trawersów aluminiowych o dopuszczalnym obciążeniu 75kg każdy --dopuszczalne obciążenia skrzydeł dachu 300kg -skrzydła dźwiękowe (wieże) 2 sztuki, na podstawach stalowych -trzy ściany boczne wykonane z PCV atestowane, ognioodporne z estetycznymi otworami wejściowymi w kolorze z palety zaproponowanej przez wykonawcę z możliwością nadruku reklamowego -trzy ściany boczne przepuszczające powietrze z siatki ażurowej z estetycznymi otworami wejściowymi w kolorze z palety zaproponowanej przez wykonawcę - odpowiednia ilość barierek zabezpieczających boki i tył sceny -2 sztyki schodów z poręczą umożliwiających wejście na scenę -2 stuki dodatkowych podestów scenicznych o wymiarach min 200x100 cm z regulowana wysokością od 80cm do 140 cm -czas rozłożenia sceny max 60 min- 2 osoby -maksymalna prędkość wiatru przy użytkowaniu 60km/h -wiatromierz -dodatkowe tunele/listwy zabezpieczające kable elektryczne o łącznej długości 10m Warunki dodatkowe: - przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu - bezpłatne szkolenie dla pracownika wyznaczonego przez Kierownika Zamawiającego - atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji podane przez producenta sceny mobilnej (obciążenia podestów i elementów nośnych dachu) - dostarczenie katalogu części zamiennych, instrukcji obsługi w języku polskim, skrzynki narzędziowej wraz z zestawem narzędzi, kluczy do kół, koła zapasowego, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, świadectwa homologacji dla przyczepy specjalistycznej ze sceną mobilną - rok produkcji 2015 Uwaga: kolorystyka zadaszenia, siatek osłaniających do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie produkcji. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i funkcjonalnego założonego w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia winna być zgodna z gwarancją producenta, jednak nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, informującej o zakresie realizowanego projektu i dofinansowaniu uzyskanym z Unii Europejskiej. Szczegóły zapisów na tablicy i miejsce umieszczenia - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy. Tablicę należy wykonać zgodnie z aktualną księgą wizualizacji dostępną na stronie www.pomorskie.eu/pl/dprow/poryby/dokumenty_do_pobrania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5, 44.21.23.00-2, 34.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· ALSPAW Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 93380,37

· Oferta z najniższą ceną: 93380,37 / Oferta z najwyższą ceną: 134537,40

· Waluta: PLN.
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